Rôle de serveur ADDS

Config de déploiement → Ajouter une nouvelle forêt → nom de domaine racine : **contoso.adds**

Nouveau fctnl de la forêt → Win Serv 2016

Domaine → samed

**Ne pas cocher délégation DNS**

Mdp : Passw0rd

Nom de domaine Netbios : CONTOSO

Gestion disque → changer D en E dans le gestionnaire de disque et faire un nouveau volume avec la partie non utilisé et mettre le volume D au format NTFS.

Nom du volume : Data

Dossier de la BDD et des fichiers journaux : *D:\ADDS\NTDS*

Dossier SYSVOL :  *D:\ADDS\SYSVOL*

On vérifie la config générale puis on installe

Rôle DHCP

Nouvelle étendu : 192.168.5.101-110

Plan ip → 101 à 110

Plage d’exclusion : 101 à 110

Passerelle : 192.168.5.2

DNS : 192.168.5.2 / contoso.adds

Réserver une IP par adresse MAC en 192.168.5.101 pour le poste client

Ajouter des rôles de serveur→ Serveur DHCP

* Fonctionnalités : rien
* Terminer config DHCP

Nom d’utilisateur : on laisse conto admin puis on se rend dans :

Outils → DHCP → Clic droit sur IPv4 → Nouvelle étendu :

* Nom : Etendu-192.168.5.101-110
* 192.168.5.101 / 192.168.5.110 en fin
* Ajout d’exclusion : 101 à 110
* Durée du bail : 8 jours
* Passerelle : 192.168.5.2
* Nom du domaine et serv DNS : 192.168.5.11
* Serveur WinS : on oublie
* Activer l’étendue

Reservation → Nouvelle étendue → PCclient1

* Adresse IP : 192.168.5.101
* Adresse MAC : 123456789AB
* Ajouter.